心电图设备参数

1. 心电图仪器：安全性符合GB 10793-89/IEC/EN I类CF型标准，最大灵敏度≥20mm/mv、灵敏度10±0.12mm/mv、至少提供5、10、20mm/mv三档、转换误差为±5%，定标电压1mV±2%，频率响应0.01-300Hz,采样率＞500HZ，时间常数＞312s，各导联的共模抑制比＞1000:1，热阵式记录，时间精度24小时不超过15s，采用数字滤波器消除基线漂移和其他干扰不应造成心电波形失真。